A1608212201------A1608212295 正常

A1608212296 无 CF卡槽

A1608212297 CF卡无法插入

A1608212298 无气压值 接口板上面有连锡

A1608212299 短路 C169短路

A1608212300 短路C137

A1401111198 正常

A1605202191 正常

A1605202192 正常

B1401111299 正常

A1509171900正常